Author: Käyttäjä

v1.3 OH7TE updated 11.10.2011

Aliääni ON         = 3	        (modaamattomana toisinpäin)     
  
Aliääni OFF        = pitkä 0    (modaamattomana toisinpäin)

Repater Beep       = *

Esiasetettu CCIR   = 0*

Haluttu CCIR       = numerot ja *

Skannaus AREA      = lyhyt A   (valittavissa)

Skannaus PRIO      = pitkä A   (valittavissa)

Skannaus AREA      = 1A

Skannaus ECL       = 2A

Skannaus PRIO      = 3A

Skannaus List      = 4A

Kohinasalpa OFF    = lyhyt N, päälle N uudestaan

Audio MUTE	   = pitkä N

Ämyrin MUTE	   = miinuksella (-) näyttö: 1 

Myös luuri MUTE    = miinuksella (-) näyttö: 0

TX teho	HI/LO	   = pitkään T

Kanavia UP	   = kanavien määrä ja + (yksi ylös 1+)

Kanavia DWN	   = kanavien määrä ja - (yksi alas 1-)

12.5 STEP	   = 0+ ylös, 0- alas (vaatii modauksen)

QRM kanava ON      = 4 kunnes ääni

QRM kanava OFF     = 5 kunnes ääni

Erotus -600	   = T näyttössä "r", T uudestaan: "rr" = reverse

Viimeksi skannnattu= #

Taajuus pikavalinta= esim 500# = 145.500

CCIR salpa päälle  = 2N        (näytössä “CU”)

CCIR salpa pois    = pitkä N   (“CU” poistuu näytöstä)

CCIR listan katselu= pitkä 7

CCIR listan selaus = + ja -

CCIR katselu pois  = #